# Tăiere cu ferăstrăul

##

- Înainte de a începe procesul de debitare, strânge întotdeauna ferm maneta de fixare (18) şi roata de strângere (45). În caz contrar, pânza de ferăstrău ar putea devia de la linia de tăiere în piesa de prelucrat.

- Menghinele sau celelalte componente ale sculei electrice. Îndepărtaţi limitatoarele auxiliare care au fost eventual montate sau ajustaţi‑le în mod corespunzător.

Feriţi pânza de ferăstrău de lovituri şi şocuri. Nu expuneţi pânza de ferăstrău unei apăsări laterale.

Tăiaţi numai materialele menţionate la paragraful Utilizare conform destinaţiei.

Nu prelucraţi piese de lucru deformate. Piesa de lucru trebuie să aibă întotdeauna o muchie dreaptă pentru aşezare pe şina opritoare.

Piesele de prelucrat lungi şi grele trebuie proptite sau sprijinite la capătul liber.

Asigură-te că apărătoarea-disc funcţionează corespunzător şi se poate deplasa liber. La coborârea braţului sculei, apărătoarea-disc trebuie să se deschidă. La ridicarea braţului sculei, apărătoarea-disc trebuie să se închidă din nou deasupra pânzei de ferăstrău şi să se blocheze în poziţia cea mai de sus a braţului sculei.

##

- Nu vă poziţionaţi pe aceeaşi linie cu pânza de ferăstrău, în faţa sculei electrice, ci poziţionaţi-vă întotdeauna lateral faţă de pânza de ferăstrău. Astfel, corpul vă va fi protejat în cazul unui posibil recul.

- Feriţi‑vă mâinile, degetele şi braţele de pânza de ferăstrău care se roteşte.
- Nu vă încrucişaţi braţele în faţa braţului culisant.

##

- Pentru tăierile cu ajutorul dispozitivului de tracţiune (2) (piese de prelucrat late), desfaceţi şurubul de fixare (1) în cazul în care acesta este strâns.
- Dacă este necesar, reglaţi unghiul de îmbinare pe colţ în plan orizontal şi/sau vertical dorit.
- Apăsaţi strâns piesa de prelucrat pe şinele opritoare (27) şi (28).
- Fixaţi ferm piesa de prelucrat în funcţie de dimensiunile acesteia.
- Trageţi braţul sculei de pe şina opritoare (27) până când pânza de ferăstrău ajunge în faţa piesei de prelucrat.
- Porniţi scula electrică.
- Coborâţi lent braţul sculei acţionând mânerul (9).
- Acum apăsaţi braţul sculei în direcţia şinelor opritoare (27) şi (28) şi debitaţi cu avans uniform piesa de prelucrat.
- Deconectaţi scula electrică şi aşteptaţi ca pânza de ferăstrău să se oprească complet.
- Ridicaţi lent braţul sculei.

##

- Pentru tăierile fără mişcare de tracţiune (piese de prelucrat mici), desfaceţi şurubul de fixare (1) în cazul în care acesta este strâns. Împingeţi braţul sculei până la opritor în direcţia şinelor opritoare (27) şi strângeţi din nou şurubul de fixare (1).
- Dacă este necesar, reglaţi unghiul de îmbinare pe colţ în plan orizontal şi/sau vertical dorit.
- Apăsaţi strâns piesa de prelucrat pe şinele opritoare (27) şi (28).
- Fixaţi ferm piesa de prelucrat în funcţie de dimensiunile acesteia.
- Porniţi scula electrică.
- Coborâţi lent braţul sculei acţionând mânerul (9).
- Debitaţi cu avans uniform piesa de prelucrat.
- Deconectaţi scula electrică şi aşteptaţi ca pânza de ferăstrău să se oprească complet.
- Ridicaţi lent braţul sculei.