# Технічні дані

Панельна пилка |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 1200 | 1200
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 5200 | 5200
Soft Start (м'який старт) |  | ● | ●
Тип лазера | нм | 650 | 650
| мВт | < 1 | < 1
Клас лазера |  | 2 | 2
ВагаA) | кг | 16,8 | 16,8
Клас захисту |  | / II | / II
Розміри придатних пиляльних полотен
Діаметр пиляльного полотна D | мм | 216 | 216
Товщина центрального полотна | мм | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Діаметр отвору d | мм | 30 | 25,4

A)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 220 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Допустимі розміри заготовки (максимальні/мінімальні): див. Допустимі розміри заготовки

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.