# Montage des pièces fournies

- Sortez avec précaution de l'emballage toutes les pièces fournies.
- Retirez intégralement le matériau d'emballage qui enveloppe l'outil électroportatif et les accessoires fournis.

- Pour vous faciliter le montage des pièces et éléments fournis, assurez-vous que l’outil électroportatif se trouve en position de transport.

##

Les appuis de pièce (26) peuvent être positionnés du côté gauche, du côté droit ou à l’avant de l’outil électroportatif. Le système d’emboîtement pratique offre de nombreuses possibilités d’extension vers les côtés ou vers l’avant (voir figure G).

- Emboîtez au gré des besoins les appuis de pièce (26) dans les logements (47) de l’outil électroportatif ou dans les logements (48) du second appui de pièce.

- Ne portez jamais l’outil électroportatif en le saisissant au niveau des appuis de pièce.
  Pour transporter l’outil électroportatif, ne le saisissez qu’au niveau des dispositifs de transport.

##

La roue de serrage (45) sert à bloquer l’angle d’inclinaison réglé pour une grande sécurité d’utilisation.

- Dévissez l’écrou hexagonal de la tige filetée (49).
- Vissez dans le sens horaire la roue de serrage (45) sur la tige filetée (49) et serrez-la.

##

Il convient de monter la butée réglable (28) avant de scier.

- Glissez à la droite de la lame la butée réglable (28) dans la rainure prévue à cet effet et serrez la vis de blocage (44).
  La partie biseautée de la butée doit être orientée vers l’intérieur, en direction de la lame.