# Tehnilised andmed

Järkamissaag |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Nimisisendvõimsus | W | 1200 | 1200
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min−1 | 5200 | 5200
Soft Start (Sujuvkäivitus) |  | ● | ●
Laseri tüüp | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laseri klass |  | 2 | 2
KaalA) | kg | 16,8 | 16,8
Kaitseklass |  | / II | / II
Sobivate saelehtede mõõtmed
Saelehe läbimõõt D | mm | 216 | 216
Põhilehe paksus | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Puurava läbimõõt d | mm | 30 | 25,4

A)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Andmed kehtivad nimipingel [U] 220 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite korral võivad need andmed varieeruda.

Töödeldava detaili lubatud mõõtmed (maksimaalne/minimaalne): vaadake Töödeldava detaili lubatud mõõtmed

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.