# Nastavitev navpičnih zajeralnih kotov

Navpični zajeralni kot se lahko nastavi v območju med 47° (levo) in 47° (desno).

Za hitro in natančno nastavitev navpičnih zajeralnih kotov, ki jih pogosto uporabljate, je orodje opremljeno s fiksnimi položaji za kote 0°, 22,5° in 45°.

- Poskrbite, da je blokirno kolesce (45) nameščeno glejte Namestitev blokirnega kolesca (glejte sliko A2).

## Nastavitev navpičnega standardnega zajeralnega kota (glejte sliko L)

- Nastavljivi prislonski letvi (28) povsem izvlecite oz. jih odstranite.
- Sprostite blokirno kolesce (45).
- Vzvod blokirnega mehanizma (46) povlecite nazaj in ga prestavite v položaj za prosti tek.
  Na ta način lahko izkoristite celotno območje zajeralnega kota (levo in desno).
- Z ročajem (9) obrnite ročico orodja v levo ali desno, da bo kazalnik kota (30) kazal želeni standardni navpični zajeralni kot.
- Zavrtite vzvod blokirnega mehanizma (46). Vzvod blokirnega mehanizma se mora slišno zaskočiti v položaj za izbrani standardni navpični zajeralni kot.
- Znova privijte blokirno kolesce (45).

## Nastavitev poljubnih navpičnih zajeralnih kotov

- Nastavljivi prislonski letvi (28) povsem izvlecite oz. jih odstranite.
- Sprostite blokirno kolesce (45).
- Vzvod blokirnega mehanizma (46) povlecite nazaj in ga prestavite v položaj za prosti tek.
  Na ta način lahko izkoristite celotno območje zajeralnega kota (levo in desno).
- Z ročajem (9) obrnite ročico orodja v levo ali desno, da bo kazalnik kota (30) kazal želeni navpični zajeralni kot.
- Znova privijte blokirno kolesce (45).