# Namještanje horizontalnog kuta kosog rezanja

## Namještanje horizontalnog standardnog kuta kosog rezanja (vidjeti sliku J)

Za brzo i precizno namještanje često korištenih horizontalnih kutova kosog rezanja na stolu za piljenje su predviđeni zarezi (22):

lijevo | desno
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Otpustite ručicu za fiksiranje (18) ako je pritegnuta.
- Povucite polugu (19) i okrenite stol za piljenje (14) do željenog zareza ulijevo ili udesno.
- Ponovno otpustite polugu. Poluga se mora osjetno uglaviti u zarez.
- Ponovno pritegnite ručicu za fiksiranje (18).

## Namještanje proizvoljnog horizontalnog kuta kosog rezanja (vidjeti sliku K)

Horizontalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od 48° (lijeva strana) do 48° (desna strana).

- Otpustite ručicu za fiksiranje (18) ako je pritegnuta.
- Povucite polugu (19) i istovremeno pritisnite kopču za fiksiranje (17) dok se ne uglavi u za to predviđeni utor. Na taj način će se stol za piljenje moći slobodno pomicati.
- Okrećite stol za piljenje (14) na ručici za fiksiranje ulijevo ili udesno sve dok pokazivač kuta (58) ne pokaže željeni horizontalni kut kosog rezanja.
- Ponovno pritegnite ručicu za fiksiranje (18).
- Za ponovno otpuštanje poluge (19) (za namještanje horizontalnih standardnih kutova kosog rezanja) povucite polugu prema gore.
  Kopča za fiksiranje (17) vraća se u svoj prvobitni položaj i poluga (19) se ponovno može uglaviti u zareze (22).