# Punere în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

- Înainte de a începe procesul de debitare, strânge întotdeauna ferm maneta de fixare (18) şi roata de strângere (45). În caz contrar, pânza de ferăstrău ar putea devia de la linia de tăiere în piesa de prelucrat.

##

Lampa de lucru îmbunătăţeşte vizibilitatea în zona de lucru din imediata apropiere. Pot fi obţinute rezultate de tăiere deosebit de bune utilizând lampa de lucru împreună cu marcajul liniei de tăiere cu ajutorul fasciculelor laser.

- Conectează lampa de lucru cu ajutorul comutatorului (5).

- Nu priviţi direct în lampa de lucru, aceasta vă poate orbi.

##

- Pentru conectarea sculei electrice, împinge mai întâi piedica de pornire (7) spre mijloc, iar apoi apasă comutatorul de pornire/oprire (8) şi menţine-l apăsat.

Observaţie: Din considerente privind siguranţa, întrerupătorul pornit/oprit (8) nu poate fi blocat, ci trebuie apăsat neîntrerupt, în timpul funcţionării ferăstrăului.

##

- Pentru oprire, eliberaţi întrerupătorul pornit/oprit (8).

##

Soft Start limitează puterea în momentul conectării sculei electrice, permiţând utilizarea acesteia prin racordarea la un circuit electric protejat de o siguranţă de 16 A.

Observaţie: Dacă, imediat după pornire, scula electrică funcţionează la turaţie maximă, înseamnă că Soft Start s-a defectat. Scula electrică trebuie livrată imediat la un centru de asistenţă tehnică.