# Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці електроінструмента.

- Перед розпилюванням завжди міцно затягуйте ручку фіксації (18) і затискне колесо (45). Інакше пиляльне полотно може перекоситися в заготовці.

##

Підсвітлювальний світлодіод покращує видимість у безпосередній робочій зоні. Особливо хороших результатів розпилювання можна досягти, використовуючи підсвітлювальний світлодіод разом з позначенням лінії розпилювання лазерними променями.

- Увімкніть підсвітлювальний світлодіод за допомогою вимикача (5).

- Не дивіться прямо в підсвітлювальний світлодіод, його світло може засліпити Вас.

##

- Щоб увімкнути електроінструмент, спочатку посуньте фіксатор вимикача (7) всередину, а потім натисніть вимикач (8) і тримайте його натисненим.

Вказівка: З міркувань техніки безпеки вимикач (8) не можна зафіксувати, його треба тримати натиснутим протягом всієї роботи.

##

- Для вимкнення відпустіть вимикач (8).

##

Soft Start обмежує потужність при вмиканні електроінструменту та дозволяє працювати з запобіжником 16 A.

Вказівка: Якщо одразу після вмикання електроінструмент працює на повній кількості обертів, вийшов з ладу Soft Start. Електроінструмент необхідно негайно відправити в сервісну майстерню.