# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Vis de serrage du dispositif radial
(2) | Dispositif radial
(3) | Poignée de transport
(4) | Capot de protection
(5) | Bouton d’activation/désactivation de l’éclairage de travail
(6) | Bouton d’activation/désactivation du laser (marquage de la ligne de coupe)
(7) | Verrouillage d’enclenchement de ‌l’interrupteur Marche/Arrêt
(8) | Interrupteur Marche/Arrêt
(9) | Poignée
(10) | Cache de protection du laser
(11) | Orifice de sortie du faisceau laser
(12) | Capot de protection à mouvement ‌pendulaire
(13) | Galet
(14) | Table de sciage
(15) | Orifices de fixation
(16) | Pare-éclats
(17) | Patte de blocage
(18) | Poignée de blocage d’angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(19) | Levier de préréglage d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(20) | Protection anti-basculement
(21) | Étiquette d’avertissement laser
(22) | Encoches pour angles d’onglet standards (coupes dans plan horizontal)
(23) | Échelle graduée pour angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(24) | Vis de serrage de la rallonge de table de sciage
(25) | Rallonge de table de sciage
(26) | Appui de pièce (emboîtable de manière flexible)
(27) | Butée fixe
(28) | Butée réglable
(29) | Échelle graduée d’angles d’inclinaison (coupes biaises dans le plan vertical)
(30) | Indicateur d’angle d’inclinaison (coupes biaises dans plan vertical)
(31) | Éjecteur de copeaux
(32) | Lame de scie
(33) | Blocage de broche
(34) | Sécurité de transport
(35) | Étrier anti-basculement
(36) | Butée longitudinale
(37) | Sac à poussière
(38) | Vis d’ajustage de la butée de profondeur
(39) | Butée de profondeur
(40) | Tige filetée
(41) | Serre-joint
(42) | Alésages pour serre-joint
(43) | Clé six pans mâle/tournevis plat
(44) | Vis de blocage de la butée réglable
(45) | Roue de serrage pour angles d’inclinaison (coupes biaises dans plan vertical)
(46) | Levier de blocage d’angles d’inclinaison (coupes biaises dans plan vertical)
(47) | Logement pour appui de pièce (sur l’outil électroportatif)
(48) | Logement pour second appui de pièce (sur appui de pièce)
(49) | Tige filetée
(50) | Adaptateur d’aspiration
(51) | Vis à six pans creux pour fixation de la lame
(52) | Flasque de serrage
(53) | Flasque de serrage intérieur
(54) | Vis de fixation pour pare-éclats
(55) | Vis du cache de protection du laser
(56) | Vis de fixation du boîtier du laser
(57) | Boîtier du laser
(58) | Indicateur d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(59) | Vis d’indicateur d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(60) | Vis d’indicateur d’angle d’inclinaison (coupes biaises dans plan vertical)
(61) | Poignées encastrées