# 제품 사양

각도 절단기 |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
품번 |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
소비 전력 | W | 1200 | 1200
무부하 속도 | min-1 | 5200 | 5200
Soft Start (소프트 스타트) |  | ● | ●
레이저 유형 | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
레이저 등급 |  | 2 | 2
중량A) | kg | 16.8 | 16.8
보호 등급 |  | / II | / II
적당한 톱날의 크기
톱날 직경 D | mm | 216 | 216
톱날 두께 | mm | 1.2−1.8 | 1.2−1.8
홀 직경 d | mm | 30 | 25.4

A)

  중량(전원 연결 케이블 포함/제외)

자료는 정격 전압 [U] 220 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

작업물 허용 크기(최대/최소): 참조 작업물 허용 크기

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.