# Puštanje u rad

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.

- Prije piljenja uvijek pritegnite ručicu za fiksiranje (18) i stezni kotačić (45). List pile bi se inače mogao saviti u izratku.

##

Radno svjetlo poboljšava vidljivost u neposrednom području rada. Možete postići posebno dobre rezultate piljenja tako da radno svjetlo koristite zajedno s oznakom linije rezanja laserskim zrakama.

- Radno svjetlo uključite prekidačem (5).

- Ne gledajte izravno u radno svjetlo jer vas ono može zaslijepiti.

##

- Za uključivanje električnog alata pomaknite najprije blokadu uključivanja (7) do sredine i potom pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (8) i držite pritisnut.

Napomena: Iz sigurnosnih razloga ne može se blokirati prekidač za uključivanje/isključivanje (8), nego tijekom rada mora stalno ostati pritisnut.

##

- Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (8).

##

Soft Start ograničava snagu pri uključivanju električnog alata i omogućuje rad s priključkom na osiguraču od 16 A.

Napomena: Ako se električni alat odmah nakon uključivanja pokreće s punim brojem okretaja, znači da je neispravan Soft Start. Električni alat se mora odmah poslati u servis.