# Technické údaje

Píla na obklady |  | GCM 305-216 D | GCM 305-216 D
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎ ‎3 601 M49 0..‎ | ‎ ‎3 601 M49 0B.‎
Menovitý príkon | W | 1 200 | 1 200
Voľnobežné otáčky | ot/min | 5 200 | 5 200
Soft Start |  | ● | ●
Typ lasera | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Trieda lasera |  | 2 | 2
HmotnosťA) | kg | 16,8 | 16,8
Trieda ochrany |  | / II | / II
Rozmery vhodných pílových kotúčov
Priemer pílového kotúča D | mm | 216 | 216
Hrúbka tela kotúča | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Priemer otvoru d | mm | 30 | 25,4

A)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 220 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Povolené rozmery obrobkov (maximálne/minimálne): pozri Dovolené rozmery obrobkov

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.