# 技术参数

充电式斜断锯 |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
物品代码 |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
额定电压 | 伏特= | 18 | 18
空载转速A) | 转/分钟 | 5000 | 5000
激光种类 | 纳米 | 650 | 650
| 毫瓦 | < 1 | < 1
激光等级 |  | 2 | 2
重量B) | 公斤 | 16.4–17.4 | 16.4–17.4
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
合适锯片的尺寸
锯片直径D | 毫米 | 216 | 216
锯片主体的厚度 | 毫米 | 1.2–1.8 | 1.2–1.8
孔径d | 毫米 | 30 | 25.4

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 8.0Ah测得

B)

  视所使用的充电电池而定

C)

  温度<0摄氏度时功率受限

许可的工件尺寸（最大/最小）： 参见 许可的工件尺寸

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。