# Horizontale Gehrungswinkel einstellen

## Horizontale Standard-Gehrungswinkel einstellen (siehe Bild J)

Zum schnellen und präzisen Einstellen von oft verwendeten horizontalen Gehrungswinkeln sind am Sägetisch Einkerbungen (20) vorgesehen:

links | rechts
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Lösen Sie den Feststellknauf (16), falls dieser angezogen ist.
- Ziehen Sie den Hebel (17) und drehen Sie den Sägetisch (12) bis zur gewünschten Einkerbung nach links oder rechts.
- Lassen Sie den Hebel wieder los. Der Hebel muss spürbar in die Einkerbung einrasten.
- Ziehen Sie den Feststellknauf (16) wieder an.

## Beliebige horizontale Gehrungswinkel einstellen (siehe Bild K)

Der horizontale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 48° (linksseitig) bis 48° (rechtsseitig) eingestellt werden.

- Lösen Sie den Feststellknauf (16), falls dieser angezogen ist.
- Ziehen Sie den Hebel (17) und drücken Sie gleichzeitig die Arretierklammer (15), bis diese in der dafür vorgesehenen Nut einrastet. Dadurch wird der Sägetisch frei beweglich.
- Drehen Sie den Sägetisch (12) am Feststellknauf nach links oder rechts, bis der Winkelanzeiger (58) den gewünschten horizontalen Gehrungswinkel anzeigt.
- Ziehen Sie den Feststellknauf (16) wieder an.
- Um den Hebel (17) wieder zu lösen (zum Einstellen von horizontalen Standard-Gehrungswinkeln), ziehen Sie den Hebel nach oben.
  Die Arretierklammer (15) springt in ihre ursprüngliche Position zurück und der Hebel (17) kann wieder in die Einkerbungen (20) einrasten.