# نحوه آماده سازی برای کار

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارید.

تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

##

زیر قسمت انتهایی باز قطعات کاری سنگین و طویل را باید پایه زد و یا به نحوی مهار نمود.

میز اره را می توان به کمک میز کشویی برای گسترش کفی اره (23) از سمت چپ یا راست گسترش داد.

- پیچ نگهدارنده (22) را باز کنید.
- میز کشویی برای گسترش کفی اره (23) را به اندازه دلخواه به بیرون بکشید.
- برای ثابت کردن میز کشویی برای گسترش کفی اره، پیچ نگهدارنده (22) را دوباره محکم کنید.

سیستم اتصال انعطاف پذیر در پایه قطعه کار (24) امکان ارائه افزایش انواع طول ها یا عرض ها را به شما می دهد.

- در صورت نیاز، پایه قطعه کار (24) را در نگهدارنده (47) روی ابزار برقی یا در نگهدارنده (48) پایه دوم قطعه کار قرار دهید.

- هرگز ابزار برقی را توسط پایه های قطعه کار حمل نکنید.
  هنگام حمل و نقل ابزار برقی، فقط از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید.

##

هنگام اره کاری زاویه های مورب افقی و/یا عمودی باید برحسب جهت برش، خط کش راهنمای قابل تنظیم چپ و یا راست (26) را به بیرون بکشید و یا کاملاً جدا کنید.

زاویه مورب عمودی | زاویه مورب افقی |
--- | --- | ---
‎0°–22,5°‎ (چپ/راست) | ‎> 0°‎ | پیچ قفل کننده (44) چپ/راست را شل کنید. خط کش راهنمای قابل تنظیم چپ/راست (26) را کاملاً به طرف بیرون بکشید.
‎22,5°−47°‎ (چپ/راست) | ‎≤ 48°‎ (چپ/راست) | پیچ قفل کننده (44) چپ/راست را شل کنید. خط کش راهنمای قابل تنظیم چپ/راست (26) را کاملاً به طرف بیرون بکشید. خط کش راهنمای قابل تنظیم را به طرف بالا بلند کنید.

##

برای تضمین حداکثر ایمنی کاری باید قطعه کار را همواره خوب مهار کنید.
از کار روی قطعات کوچکی که قابل مهار کردن نیستند، خودداری کنید.

- قطعه کار را محکم به گونیا (26) و (25) فشار دهید.
- گیره پیچی ارسالی (41) را در سوراخ های (42) تعبیه شده قرار دهید.
- میله رزوه دار (40) گیره پیچی را با ارتفاع قطعه کار مطابقت دهید.
- میله رزوه دار (40) را سفت و به این ترتیب قطعه کار را تثبیت کنید.