# Verificar e ajustar as definições básicas

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar as definições básicas da ferramenta elétrica após uma utilização intensa e, eventualmente, voltar a ajustar.
o que exige experiência e uma ferramenta especial correspondente.

As assistências técnicas autorizadas Bosch efetuam esse trabalho de forma rápida e confiável.

## Alinhar o indicador de ângulo (horizontal) (ver figura U)

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Rode a mesa de serra (12) até ao entalhe (20) para 0°. A alavanca (17) tem de engatar de forma perceptível no entalhe.

### Controlar

O indicador de ângulo (58) tem de estar alinhado com a marca de 0° da escala (21).

### Ajustar

- Solte o parafuso (59) com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.
- Aperte novamente o parafuso.

## Alinhar o indicador de ângulo (vertical) (ver figura V)

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Solte a roda de fixação (45).
- Puxe a alavanca de bloqueio (46) para fora e ajuste com o braço da ferramenta um ângulo de meia-esquadria vertical de 0°.
- Solte a alavanca de bloqueio (46). A alavanca de bloqueio tem de engatar na posição de forma perceptível
- Volte a apertar a roda de fixação (45).

### Controlar

O indicador de ângulo (28) tem de estar alinhado com a marca de 0° da escala (27).

### Ajustar

- Solte o parafuso (60) com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.
- Aperte novamente o parafuso.