# A függőleges sarkalószög beállítása

A függőleges gérszöget a 47° (balra) és 47° (jobbra) közötti tartományban lehet beállítani.

A gyakrabban használt függőleges gérszögek gyors és precíz beállítására a 0°, 22,5° és a 45° szögeknél rögzített pozíciók vannak elhelyezve.

- Gondoskodjon arról, hogy a rögzítőkerék (45) fel legyen szerelve lásd A rögzítőkerék felszerelése (lásd az A2 ábrát).

## A függőleges standard gérszög beállítása (lásd a L ábrát)

- Húzza egészen ki, illetve távolítsa egészen el a szabályozható ütközősínt (26).
- Lazítsa ki a rögzítőkereket (45).
- Húzza meg a reteszelőkart (46), és reteszelje be a szabadonfutó pozícióban.
  Így a teljes gérszögtartományt (a bal és a jobb oldalon) használhatja.
- Forgassa el a szerszámkart a fogantyúnál (7) fogva balra vagy jobbra, amíg a szögmérő (28) a kívánt standard függőleges gérszöget nem jelzi.
- Fordítsa el a reteszelőkart (46). A reteszelőkarnak érezhetően be kell reteszelődnie a kívánt standard függőleges gérszög pozíciójába.
- Húzza meg újra a rögzítőkereket (45).

## Tetszőleges függőleges gérszög beállítása

- Húzza egészen ki, illetve távolítsa egészen el a szabályozható ütközősínt (26).
- Lazítsa ki a rögzítőkereket (45).
- Húzza meg a reteszelőkart (46), és reteszelje be a szabadonfutó pozícióban.
  Így a teljes gérszögtartományt (a bal és a jobb oldalon) használhatja.
- Forgassa el a szerszámkart a (7) fogantyúnál fogva balra vagy jobbra, amíg a (28) szögmérő a kívánt függőleges gérszöget nem jelzi.
- Húzza meg újra a rögzítőkereket (45).