# تنظیم و کنترل تنظیمات پایه

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارید.

تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

## تنظیم نشانگر زاویه (افقی) (رجوع کنید به تصویر U)

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- میز اره (12) را تا شیار (20) ‎0°. بچرخانید. اهرم (17) باید بطور محسوس در داخل شیار قرار بگیرد.

### نحوه کنترل

نشانگر زاویه (58) باید با عدد ‎0° صفحه مدرج،(21) در یک خط باشد.

### نحوه تنظیم

- پیچ (59) را با یک آچارپیچ‌گوشتی چهارسو شل کنید و نشانگر زاویه را در امتداد عدد ‎0° صفحه مدرج تنظیم کنید.
- پیچ مربوطه را مجدداً محکم کنید.

## تراز کردن نشانگر زاویه (عمودی) (رجوع کنید به تصویر V)

- ابزار برقی را در وضعیت کار قرار دهید.
- چرخک نگهدارنده (45) را شل کنید.
- اهرم قفل کننده (46) را به بیرون بکشید و به کمک بازوی ابزار، یک زاویه مورب عمودی ‎0°‎ تنظیم کنید.
- اهرم قفل کننده (46) را رها کنید. اهرم قفل کننده باید به طور محسوس در این موقعیت جا بیفتد
- چرخک نگهدارنده (45) را دوباره محکم کنید.

### نحوه کنترل

نشانگر زاویه (28) باید با عدد ‎0° صفحه مدرج (27)، در یک راستا باشد.

### نحوه تنظیم

- پیچ (60) را با پیچ گوشتی چهارسو شل کنید و نشانگر زاویه را در امتداد عدد ‎0° صفحه مدرج تنظیم کنید.
- پیچ مربوطه را مجدداً محکم کنید.