# Techniniai duomenys

Akumulaitorinis slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 5000 | 5000
Lazerio tipas | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Lazerio klasė |  | 2 | 2
SvorisB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Tinkamų pjūklo diskų matmenys
Pjūklo disko skersmuo D | mm | 216 | 216
Pjūklo disko korpuso storis | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Kiaurymės skersmuo d | mm | 30 | 25,4

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Leidžiamieji ruošinio matmenys (maksimalūs/minimalūs): žr. Leistini ruošinio matmenys

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.