# Réglage d’angles d’onglet (dans le plan horizontal)

## Réglage d’angles d’onglet standard (dans le plan horizontal) (voir figure J)

Pour permettre le réglage rapide et précis des angles d'onglet horizontaux les plus fréquemment utilisés des encoches sont pratiquées sur la table de sciage (20) :

Vers la gauche | Vers la droite
--- | ---
0°
45° ; 30° ; 22,5° ; 15° | 15° ; 22,5° ; 30° ; 45°

- Desserrez le bouton de blocage (16) (au cas où celui-ci serait serré).
- Tirez le levier (17) et tournez la table de sciage (12) vers la droite ou vers la gauche jusqu’à l’encoche souhaitée.
- Relâchez le levier. Le levier doit s’encliqueter de manière perceptible dans l’encoche.
- Resserrez le bouton de blocage (16).

## Réglage d’angles d’onglet quelconques (dans le plan horizontal) (voir figure K)

Il est possible de régler dans le plan horizontal des angles d’onglet de 48° (côté gauche) à 48° (côté droit).

- Desserrez le bouton de blocage (16) (au cas où celui-ci serait serré).
- Tirez le levier (17) et appuyez en même temps sur la patte de blocage (15) jusqu’à ce qu’elle s’encliquette dans la gorge prévue à cet effet. La table de sciage peut alors être bougée librement.
- En agissant sur le bouton de blocage, tournez la table de sciage (12) vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (58) indique l’angle d’onglet souhaité.
- Resserrez le bouton de blocage (16).
- Pour desserrer le levier (17) (afin de sélectionner un angle d’onglet standard), tirez le levier vers le haut.
  La patte de blocage (15) revient dans sa position initiale et le levier (17) peut à nouveau s’enclencher dans les encoches (20).