# Mise en marche

- Veillez à toujours bien serrer le bouton de blocage (16) et la roue de serrage (45) avant le sciage. La lame de scie risque sinon de rester coincée dans la pièce.

## Mise en marche (voir figure M)

- Pour mettre en marche l’outil électroportatif, poussez d’abord le verrouillage d’enclenchement (5) vers le milieu et appuyez ensuite sur l’interrupteur Marche/Arrêt (6) et maintenez‑le appuyé.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de verrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (6), il faut le maintenir actionné pendant tout le travail de sciage.

## Arrêt

- Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (6).