# 개별 부품 조립하기

- 모든 공급되는 부품을 조심스럽게 포장에서 꺼내십시오.
- 전동기기와 함께 공급되는 액세서리에서 포장재를 빼십시오.

- 함께 공급된 기기 요소를 조립할 때 작업 부담을 덜기 위해서는 전동공구를 운반 위치에 두어야 합니다.

##

작업물 받침대 (24) 는 좌측, 우측 또는 전동공구의 앞쪽에 배치할 수 있습니다. 다양하게 활용 가능한 장착 시스템을 통해 다양한 버전으로 연장 또는 확장하여 사용할 수 있습니다(그림 G 참조).

- 필요에 따라 작업물 받침대 (24) 를 전동공구에 설치된 어댑터 (47) 또는 두 번째 작업물 받침대에 설치된 어댑터 (48) 에 끼울 수 있습니다.

- 전동공구를 작업물 받침대에 올린 채로 운반하는 일이 절대 없도록 하십시오.
  전동공구를 운반할 때는 운반용 장치만 사용하십시오.

##

클램핑 휠 (45) 을 설정된 수직 베벨 각도를 고정시켜 주며, 안전한 작동을 위해 반드시 필요합니다.

- 육각 너트를 나사 볼트 (49) 에서 분리하십시오.
- 클램핑 휠 (45) 을 시계 방향으로 돌려 나사 볼트 (49) 에 체결한 후 단단히 조이십시오.

##

톱 작업을 진행하기 전에 위치 조절이 가능한 펜스 (26) 를 조립해야 합니다.

- 톱날의 우측에서 펜스 (26) 를 해당 홈으로 밀고 잠금 나사 (44) 를 조이십시오.
  이때 펜스의 납작한 부위가 톱날의 안쪽을 향해야 합니다.