# Trocar o disco de serra (ver figura D1−D4)

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Existe perigo de ferimentos no caso de acionamento acidental do interruptor de ligar/desligar.

- Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção. Há risco de lesões ao tocar o disco de serra.

Use apenas discos de serra, cuja velocidade máxima permitida é superior à rotação em ponto morto de sua ferramenta elétrica.

Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados neste manual de instruções e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respectivamente marcados.

Só usar discos de serra recomendados pelo fabricante desta ferramenta elétrica e apropriadas para o material com que deseja trabalhar. Isto evita um sobreaquecimento dos dentes de serra.

## Desmontar o disco de serra

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Vire a cobertura de proteção pendular (10) para trás e mantenha-a nesta posição.
- Rode o parafuso sextavado interior (51) com a chave sextavada interior (6 mm) (43) e pressione simultaneamente a trava do fuso (31), até que esta engate.
- Mantenha a trava do fuso (31) pressionada e desaperte o parafuso sextavado interior (51) no sentido horário (rosca à esquerda!).
- Remova o flange de aperto (52).
- Retire o disco de serra (30).
- Desloque lentamente a cobertura de proteção pendular novamente para baixo.

## Montar o disco de serra

- Ao montar, observe se o sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) coincide com o sentido da seta na tampa de proteção!

Se necessário, antes da montagem limpe todas as peças.

- Vire a cobertura de proteção pendular (10) para trás e mantenha-a nesta posição.
- Coloque o novo disco de serra no flange de aperto interior (53).

- Coloque o flange de aperto (52) e o parafuso de sextavado interior (51). Pressione o bloqueio do fuso (31), até que este engate, e aperte o parafuso de sextavado interior rodando para a esquerda.
- Desloque novamente a cobertura de proteção pendular para baixo.