# Ajustar ângulo padrão de meia-esquadria horizontal

## Ajustar ângulo de meia-esquadria horizontal (ver figura J)

Para o ajuste rápido e preciso de ângulos de meia-esquadria horizontais utilizados frequentemente, existem entalhes na mesa de serra (20):

Esquerda | Direita
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Solte o manípulo de fixação (16), se estiver apertado.
- Puxe a alavanca (17) e gire a mesa de serra(12) para a esquerda ou para a direita até ao entalhe desejado.
- Solte novamente a alavanca. A alavanca deve engatar no entalhe de forma perceptível.
- Aperte novamente o manípulo (16).

## Ajustar o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado (ver figura K)

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado em uma faixa de 48° (lado esquerdo) a 48° (lado direito).

- Solte o manípulo de fixação (16), se estiver apertado.
- Puxe a alavanca (17) e pressione simultaneamente o sargento de fixação (15), até engatar na ranhura. Assim a mesa de serra pode se mover livremente.
- Gire a mesa de serra (12) no manípulo para a esquerda ou para a direita, até que o indicador de ângulo (58) indique o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado.
- Aperte novamente o manípulo (16).
- Para soltar novamente a alavanca (17) (para ajustar ângulos padrão de meia-esquadria horizontais), puxe a alavanca para cima.
  O sargento de fixação (15) volta para a sua posição original e a alavanca (17) pode ser engatada novamente nos entalhes (20).