# Kasutuselevõtt

- Pingutage lukustuspide (16) ja lukustusratas (45) alati tugevalt enne saagimist. Vastasel korral võib saeleht töödeldavas detailis kinni kiiluda.

## Sisselülitamine (vt joonist M)

- Elektritööriista sisselülitamiseks lükake kõigepealt sisselülitustõkis (5) keskasendisse ja vajutage seejärel sisse-/väljalülitit (6) ning hoidke seda surutult.

Suunis: Ohutuspõhjustel ei saa sisse-/väljalülitit (6) lukustada, vaid see peab töö ajal pidevalt surutuks jääma.

## Väljalülitamine

- Väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (6).