# Naudojimas

- Prieš pradėdami bet kokius elektrinio įrankio priežiūros darbus (pvz., techninės priežiūros, įrankio keitimo ir kt.), iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių. Priešingu atveju, netyčia nuspaudus įjungimo-išjungimo jungiklį, iškyla sužalojimo pavojus.

Transportavimo apsauga
Paruošimas darbui
Įstrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje nustatymas
Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje nustatymas
Paruošimas naudoti
Pjovimas
Darbo patarimai
Lazerio justavimas
Pagrindinių nustatymų patikrinimas ir reguliavimas
Elektrinio įrankio transportavimas