# Colocando em funcionamento

- Aperte sempre o manípulo de fixação (16) e a roda de fixação (45) antes de serrar. Caso contrário, a lâmina de serra pode emperrar na peça.

## Ligar (ver figura M)

- Para ligar a ferramenta elétrica, empurre primeiro o bloqueio de ligação (5) para o centro e pressione em seguida o interruptor de ligar/desligar (6) e mantenha-o pressionado.

Nota: Por motivos de segurança o interruptor de ligar/desligar (6) não pode ser travado, tem de permanecer continuamente pressionado durante o funcionamento.

## Desligar

- Para desligar solte o interruptor de ligar/desligar (6).