# Uvedenie do prevádzky

- Aretačný gombík (16) a upínacie koliesko (45) pred pílením vždy pevne utiahnite. Pílový kotúč by sa inak mohol v obrobku spriečiť.

## Zapnutie (pozri obrázok M)

- Aby ste elektrické náradie zapli, posuňte najprv blokovanie zapínania (5) do stredu a potom stlačte vypínač (6) a podržte ho stlačený.

Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa vypínač (6) nedá zaaretovať, ale musí zostať počas prevádzky stále stlačený.

## Vypnutie

- Na vypnutie uvoľnite vypínač (6).