# Data teknis

Mesin gergaji panel berdaya baterai |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Tegangan nominal | V= | 18 | 18
Kecepatan idleA) | min-1 | 5000 | 5000
Jenis laser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Kelas laser |  | 2 | 2
BeratB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Ukuran untuk mata gergaji yang sesuai
Diameter mata gergaji D | mm | 216 | 216
Ketebalan bilah baja | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Diameter lubang d | mm | 30 | 25,4

A)

  diukur pada suhu 20–25°C dengan baterai ProCORE18V 8.0Ah

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

C)

  daya terbatas pada suhu < 0°C

Ukuran benda kerja yang diperbolehkan (maksimal/minimal): lihat Ukuran benda kerja yang diperbolehkan

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.