# Chuẩn Bị cho sự Hoạt Động

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.
Việc này đòi hỏi phải có một mức độ kinh nghiệm nhất định và các dụng cụ chuyên môn thích hợp.

Trạm phục vụ hàng sau khi bán của Bosch sẽ xử lý việc bảo trì này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

##

Các chi tiết gia công dài và/hay nặng phải được kê đỡ ở phần đầu trống.

Bàn cưa có thể được kéo dài sang trái hoặc phải nhờ chức năng bàn cưa mở rộng (23).

- Nới lỏng vít kẹp (22).
- Kéo bàn cưa mở rộng (23) ra ngoài cho đến khi đạt được độ dài mong muốn.
- Để cố định bàn cưa mở rộng, hãy siết lại vít kẹp (22).

Hệ thống cắm linh hoạt của giá đỡ chi tiết gia công (24) cho phép bạn có nhiều biến thể kéo dài hoặc mở rộng.

- Tùy theo nhu cầu, cắm giá đỡ chi tiết gia công (24) vào giá lắp (47) trên dụng cụ điện hoặc vào các giá lắp (48) của giá đỡ chi tiết gia công.

- Không bao giờ mang đỡ dụng cụ điện trên các giá đỡ chi tiết gia công.
  Chỉ sử dụng các thiết bị vận chuyển khi vận chuyển dụng cụ điện.

##

Khi cưa góc vát ngang và/hoặc góc xiên đứng, bạn phải kéo hoặc rút hẳn chắn điều chỉnh được bên trái hoặc phải (26) ra ngoài.

Góc vát dọc | Góc vát ngang |
--- | --- | ---
0°–22,5° (bên trái/bên phải) | > 0° | Nới lỏng vít khóa bên trái/bên phải (44). Kéo chắn điều chỉnh được bên trái/bên phải (26) ra ngoài hoàn toàn.
22,5°−47° (bên trái/bên phải) | ≤ 48° (bên trái/bên phải) | Nới lỏng vít khóa bên trái/bên phải (44). Kéo chắn điều chỉnh được bên trái/bên phải (26) ra ngoài hoàn toàn. Tháo chắn điều chỉnh được hướng lên trên.

##

Để đảm bảo an toàn lao động tốt nhất, vật gia công phải luôn luôn được kẹp chặt.
Nếu không, khoảng cách từ tay của bạn đến lưỡi cưa đang quay là quá nhỏ.

- Đẩy thật sát vật gia công vào thước dẫn hướng (26) và (25).
- Lắp gá kẹp nhanh được giao kèm máy (41) vào một trong các lỗ khoan được thiết kế cho nó (42).
- Điều chỉnh thanh ren (40) của gá kẹp nhanh chỉnh chiều cao của vật gia công.
- Siết thanh ren (40) thật chặt để cố định vật gia công.