# Paruošimas naudoti

- Prieš pradėdami pjauti visada gerai užveržkite fiksuojamąją rankenėlę (16) ir prispaudžiamąją ratuką(45). Priešingu atveju pjūklo diskas gali užstrigti ruošinyje.

## Įjungimas (žr. M pav.)

- Norėdami elektrinį įrankį įjungti, pir‌miau‌sia į vidurį pastumkite įjungimo blokatorių (5), o po to paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (6) ir laikykite jį paspaustą.

Nuoroda: dėl saugumo įjungimo-išjungimo jungiklio (6) užfiksuoti negalima, dirbant su įrankiu jis visada turi būti laikomas nuspaustas.

## Išjungimas

- Norėdami išjungti, atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį (6).