# Dados técnicos

Serra para painéis sem fio |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18
N.º de rotações em vazioA) | r.p.m. | 5000 | 5000
Tipo de laser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Classe de laser |  | 2 | 2
PesoB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Medidas de discos de serra apropriados
Diâmetro do disco de serrar D | mm | 216 | 216
Espessura da base do disco | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Diâmetro do furo d | mm | 30 | 25,4

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

Dimensões admissíveis da peça (máximo/mínimo): ver Dimensões admissíveis da peça a ser trabalhada

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.