# ضبط الليزر

ملحوظة: ينبغي أن يتم وصل العدة الكهربائية بالإمداد بالتيار الكهربائي لتجربة وظيفة الليزر.

- لا تدير مفتاح التشغيل والإطفاء أبدا أثناء ضبط الليزر (عند تحريك ذراع العدة مثلا). قد يؤدي تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود إلی إصابات خطيرة.

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أدر قاعدة المنشار (12) حتى حز التوقيف (20) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع (17) بحز التوقيف بشكل محسوس.

ينبغي أن يتم فحص أشعة الليزر بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة علی دقة القص.
للقيام بذلك فأنت بحاجة إلی الخبرة وللعدد الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.
ينفذ مركز خدمة عملاء بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.

##

- ارسم خط قطع مستقيم علی قطعة الشغل.
- وجه ذراع العدة باستخدام المقبض (7) إلی أسفل ببطء.
- وجه قطعة الشغل بحيث تتوافق أسنان شفرة المنشار مع مسار خط القطع.
- امسك قطعة الشغل بهذا الوضع بإحكام وحرك ذراع العدة نحو الأعلی ببطء.
- شد قطعة الشغل بإحكام.
- قم بتشغيل أشعة الليزر باستخدام المفتاح (6)، دون الضغط على مانع التشغيل (5).

ينبغي أن يكون شعاعا الليزر علی نفس البعد عن خط القص المرسوم علی قطعة الشغل علی كامل الطول يسارا ويمينا، حتی عندما يتم توجيه ذراع العدة نحو الأسفل.

##

- قم بحل اللولبين (55) بغطاء الحماية من الليزر (8) بواسطة المفتاح سداسي الرأس المجوف/مفك البراغي المتصالبة (43) وقم بخلع غطاء الحماية من الليزر.

##

- قم بحل لولب التثبيت (56) (حوالي 1–2 دورة).
  لا تفك اللولب بشكل كامل.
- قم بإزاحة علبة الليزر (57) نحو اليمين أو اليسار، إلی حد عدم وجود أي تفاوت بشعاعي الليزر أثناء تحريك ذراع العدة نحو الأسفل.
- حافظ علی إبقاء علبة الليزر (57) في هذا الوضع وأحكم شد لولب التثبيت (56) مرة أخرى.
- قم بتثبيت غطاء وقاية الليزر (8) مرة أخرى.