# 调整垂直斜切角度

垂直斜切角度可在47度（左侧）至47度（右侧）之间调整。

为了能够快速且精准地设定经常使用的垂直斜切角度，在0度、22.5度和45度上有固定位置。

- 请确保夹紧轮(45)已安装 参见 安装夹紧轮（参见插图A2）。

## 设定垂直表斜切角度（参见插图L）

- 将活动式挡轨(26)完全向外拉出或将其完全拆下。
- 松开夹紧轮(45)。
- 向外拉出锁定杆(46)并卡入空转位置。
  以便使用整个斜切角度范围（左侧和右侧）。
- 通过手柄(7)向左或向右摆动机臂，直至角度指示器(28)指在需要的垂直标准斜切角度上。
- 旋转锁定杆(46)。必须能感觉到锁定杆卡入所需的垂直标准斜切角度的位置。
- 重新拧紧夹紧轮(45)。

## 设定任意垂直斜切角度

- 将活动式挡轨(26)完全向外拉出或将其完全拆下。
- 松开夹紧轮(45)。
- 向外拉出锁定杆(46)并卡入空转位置。
  以便使用整个斜切角度范围（左侧和右侧）。
- 通过手柄(7)向左或向右摆动机臂，直至角度指示器(28)指在需要的垂直斜切角度上。
- 重新拧紧夹紧轮(45)。