# Horizontale verstekhoeken instellen

## Horizontale standaard verstekhoeken instellen (zie afbeelding J)

Voor het snel en nauwkeurig instellen van vaak gebruikte horizontale verstekhoeken zijn op de zaagtafel inkepingen (20) aangebracht:

Links | Rechts
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Draai de vastzetknop (16) los, als deze is vastgedraaid.
- Trek aan de hendel (17) en draai de zaagtafel (12) tot aan de gewenste inkeping naar links of rechts.
- Laat de hendel weer los. De hendel moet merkbaar in de inkeping vastklikken.
- Draai de vastzetknop (16) weer vast.

## Willekeurige horizontale verstekhoeken instellen (zie afbeelding K)

De horizontale verstekhoek kan in een bereik van 48° (linkerzijde) tot 48° (rechterzijde) worden ingesteld.

- Draai de vastzetknop (16) los, als deze is vastgedraaid.
- Trek aan de hendel (17) en duw tegelijkertijd op de vergrendelklem (15) tot deze in de daarvoor bestemde groef vastklikt. Daardoor kan de zaagtafel vrij bewegen.
- Draai de zaagtafel (12) met de vastzetknop naar links of rechts tot de hoekaanduiding (58) de gewenste horizontale verstekhoek aangeeft.
- Draai de vastzetknop (16) weer vast.
- Om de hendel (17) weer los te maken (voor het instellen van horizontale standaard verstekhoeken), trekt u de hendel omhoog.
  De vergrendelklem (15) springt in zijn oorspronkelijke positie terug en de hendel (17) kan weer in de inkepingen (20) vastklikken.