# Înlocuirea pânzei de ferăstrău (consultaţi imaginile D1−D4)

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

- La montarea pânzei de ferăstrău purtaţi mănuşi de protecţie. În cazul contactului cu pânza de ferăstrău există pericolul de rănire.

Folosiţi numai pânze de ferăstrău a căror viteză maximă admisă este mai mare decât turaţia de funcţionare în gol a sculei dumneavoastră electrice.

Folosiţi numai pânze de ferăstrău care corespund specificaţiilor din prezentele instrucţiuni şi care au fost verificate şi marcate corespunzător, conform EN 847‑1.

Utilizaţi numai pânzele de ferăstrău recomandate de către producătorul acestei scule electrice şi care sunt adecvate pentru materialul pe care doriţi să-l prelucraţi. Astfel, se va preveni încălzirea excesivă a dinţilor de ferăstrău în timpul debitării.

## Demontarea pânzei de ferăstrău

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.
- Roteşte apărătoarea-disc (10) spre înapoi şi menţine-o în această poziţie.
- Strânge şurubul cu locaş hexagonal (51) cu ajutorul cheii hexagonale (6 mm) (43) şi apasă simultan dispozitivul de blocare a axului (31), până când se fixează.
- Menţine apăsat dispozitivul de blocare a axului (31) şi strânge şurubul cu locaş hexagonal (51) în sens orar (filet spre stânga!).
- Scoate flanşa de strângere (52).
- Extrage pânza de ferăstrău (30).
- Coboară din nou lent apărătoarea-disc.

## Montarea pânzei de ferăstrău

- La montare, aveţi grijă ca direcţia de tăiere a dinţilor de ferăstrău (direcţia săgeţii de pe pânza de ferăstrău) să coincidă cu direcţia săgeţii de pe apărătoarea!

Dacă este necesar, înainte de montare, curăţă toate piesele care urmează să fie montate.

- Roteşte apărătoarea-disc (10) spre înapoi şi menţine-o în această poziţie.
- Aşază noua pânză de ferăstrău pe flanşa interioară de strângere (53).

- Montează flanşa de strângere (52) şi şurubul cu locaş hexagonal (51). Apasă dispozitivul de blocare a axului (31) până când se fixează şi înfiletează ferm în sens antiorar şurubul cu locaş hexagonal.
- Coboară din nou lent apărătoarea-disc.