# 检查和调整基本设定

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。
检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。

博世的客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

## 对齐角度指示器（水平）（参见插图U）

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 转动锯台(12)，直至达到0度对应的标记槽(20)。必须可以感觉到杆(17)卡入标记槽中。

### 检查

角度指示器(58)必须与刻度尺(21)的0度标记成一条线。

### 调整

- 用十字螺丝刀松开螺栓(59)，然后沿着0度标记对齐角度指示器。
- 再度拧紧螺丝。

## 对齐角度指示器（垂直）（参见插图V）

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 松开夹紧轮(45)。
- 将锁定杆(46)向外拉并用机臂将垂直斜切角度设置为0度。
- 松开锁定杆(46)。必须能感觉到锁定杆卡入该位置
- 重新拧紧夹紧轮(45)。

### 检查

角度指示器(28)必须与刻度尺(27)的0度标记成一条线。

### 调整

- 用十字螺丝刀松开螺栓(60)，然后沿着0度标记对齐角度指示器。
- 再度拧紧螺丝。