# Көлденең еңіс бұрышын реттеу

## Горизонтальды стандартты еңіс бұрышын реттеу (J суретін қараңыз)

Жиі пайдаланылатын еңіс бұрыштарын жылдам әрі дәлме-дәл реттеу үшін аралау үстелінде ойықтар (20) бар:

сол жақ | оң жақ
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Бекіту басы (16) тартылған болса оны босатыңыз.
- Тұтқышты (17) тартып аралау үстелін (12) керекті ойыққа дейін солға немесе оңға бұраңыз.
- Тұтқышты жіберіңіз. Тұтқыш сезімді ретте ойыққа кіруі керек.
- Бекіту басын (16) қайта тартыңыз.

## Горизонтальды стандартты еңіс бұрышын реттеу (K суретін қараңыз)

Көлденең еңіс бұрышын 48° (сол жақ) және 48° (оң жақ) аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

- Бекіткіш тетік (16) тартылған болса, оны босатыңыз.
- (17) тұтқышын тартып бір уақытта бұғаттау қапсырмасын (15) оған арналған ойыққа тірелгенше басыңыз. Осылай аралау үстелі бос жылжытылады.
- Аралау үстелін (12) бұрыш индикаторы (58) қажетті еңіс бұрышын көрсеткенше бекіту бастиегінен солға немесе оңға бұраңыз.
- Бекіткіш тетікті (16) қайтадан тартыңыз.
- Иінтіректі (17) қайтадан босату үшін (көлденең стандартты еңіс бұрыштарын реттеу үшін) иінтіректі жоғары қарай тартыңыз.
  Бұғаттау қысқышы (15) бастапқы күйіне оралып тұтқыш (17) ойықтарына (20) қайта түсуі мүмкін.