# Çalışmaya hazırlık

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız.
Bunun için deneyime ve özel aletlere ihtiyacınız vardır.

Bosch Müşteri Servisi bu işlemi hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

##

Uzun ve ağır iş parçalarının boştaki uçları beslenmeli veya desteklenmelidir.

Testere tezgahı, testere tezgahı uzatmaları (23) yardımı ile sola ve sağa doğru uzatılabilir.

- Sıkma vidasını (22) gevşetin.
- Testere tezgahı uzatmasını (23) istediğiniz uzunluğa kadar dışarı çekin.
- Testere tezgahı uzatmasını sabitlemek için sıkma vidasını (22) tekrar sıkın.

İş parçası desteklerinin (24) esnek takma sistemi, çok çeşitli uzatma veya genişletme varyasyonlarına imkan sunar.

- İş parçası desteğini (24) elektrikli el aletindeki yuvalara (47) veya ikinci iş parçası desteğinin yuvalarına (48) gerektiği gibi yerleştirin.

- Elektrikli el aletini asla iş parçası desteklerinden tutarak taşımayın.
  Elektrikli el aletini taşırken sadece taşıma donanımını kullanın.

##

Yatay ve/veya dikey gönye açılarında keserken, kesme yönüne göre sol veya sağ ayarlanabilir dayama rayını (26) dışarı çekmeniz veya tamamen çıkarmanız gerekir.

Dikey gönye açısı | Yatay gönye açısı |
--- | --- | ---
0°–22,5° (sol/sağ) | > 0° | Sol/sağ kilitleme vidasını gevşetin (44). Ayarlanabilir sol/sağ dayama rayını (26) sonuna kadar dışarı çekin.
22,5°−47° (sol/sağ) | ≤ 48° (sol/sağ) | Sol/sağ kilitleme vidasını gevşetin (44). Ayarlanabilir sol/sağ dayama rayını (26) sonuna kadar dışarı çekin. Ayarlanabilir dayama rayını yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

##

Çalışma güvenliğini optimum düzeyde tutabilmek için iş parçasını daima tespit etmelisiniz.
Sıkıştırılmak için çok küçük olan iş parçalarını işlemeyin.

- İş parçasını (26) ve (25) destek raylarına sıkıca bastırın.
- Aletle birlikte teslim edilen vidalı işkenceyi (41) kendisi için öngörülen deliklerden (42) birine takın.
- Vidalı işkencenin dişli kolunu (40) iş parçası yüksekliğine uyarlayın.
- Dişli kolu (40) iyice sıkın ve iş parçasını sabitleyin.