# Innstilling av horisontal gjæringsvinkel

## Stille inn horisontal standardgjæringsvinkel (se bilde J)

Det er hakk (20) på sagbordet, beregnet for rask og nøyaktig innstilling av horisontale gjæringsvinkler som brukes ofte:

venstre | høyre
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Løsne låseknotten (16) hvis den er strammet.
- Trekk i spaken (17), og drei sagbordet (12) mot venstre eller høyre til ønsket hakk.
- Slipp deretter armen. Armen må da følbart gå i lås i kjervet.
- Stram låseknotten (16) igjen.

## Stille inn ønskede horisontale gjæringsvinkler (se bilde K)

Den horisontale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra 48° (venstre side) til 48° (høyre side).

- Løsne låseknappen (16) hvis den er strammet.
- Trekk i spaken (17), og trykke samtidig på låseklemmen (15) til den låses i sporet som er beregnet for denne. Da blir sagbordet fritt bevegelig.
- Drei sagbordet (12) mot venstre eller høyre med låseknappen til vinkelindikatoren (58) viser ønsket horisontal gjæringsvinkel.
- Stram låseknappen (16) igjen.
- For å låse opp spaken (17) igjen (for innstilling av horisontale standard gjæringsvinkler) trekker du spaken opp.
  Låseklemmen (15) går tilbake til opprinnelig posisjon og spaken (17) kan igjen låses i hakkene (20).