# Указания по применению

##

Два лазерных луча показывают линию реза пильного диска. Это позволяет очень точно располагать заготовку для раскроя, при этом не требуется открывать маятниковый защитный кожух.

- Для этого включите лазерные лучи, коротко нажав на выключатель (6), не нажимая при этом на блокиратор выключателя (5).
- Выровняйте отметку на заготовке между двумя лазерными линиями.

Указание: Перед началом пиления проверьте, правильно ли указывается линия распила см. Юстирование лазера. При интенсивном использовании, напр., под действием вибрации, лазерные лучи могут сместиться.

##

Максимальные параметры заготовок:

Горизонтальный угол распила | Вертикальный угол распила | Высота х ширина [мм]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (слева/справа) | 0° | 70 x 215
45° (слева) | 45° (слева) | 42 x 215
45° (справа) | 45° (справа) | 20 x 215
0° | 45° (слева) | 42 x 305
0° | 45° (справа) | 20 x 305

Минимальные заготовки (= все заготовки, которые могут быть закреплены слева или справа от пильного диска с помощью прилагающейся струбцины (41)): 100 x 40 мм (длина x ширина)

Глубина резания, макс. (0°/0°): 70 мм

##

Для выпиливания пазов необходимо переставить ограничитель глубины.

- Поверните ограничитель глубины (39) вперед.
- Установите кронштейн с помощью рукоятки (7) в нужное положение.
- Отрегулируйте юстировочный винт (38) так, чтобы его конец касался ограничителя глубины (39).
- Осторожно поднимите кронштейн рабочего инструмента.

##

Для простого отрезания заготовок одинаковой длины можно использовать левый или правый продольный упор (36).

- Отведите продольный упор (36) вверх.
- Отрегулируйте удлинительный элемент пильного стола (23) в соответствии с нужной длиной заготовки.

##

Для обработки изогнутых или круглых заготовок Вы должны зафиксировать их с целью предотвращения скольжения. На линии реза не допускается возникновение зазора между заготовкой, упорной рейкой и столом.

При необходимости следует изготовить специальный крепеж.

##

После продолжительного применения электроинструмента возможен износ плит-вкладышей (14).

Заменяйте неисправные плиты-вкладыши.

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Выкрутите винты (54) с помощью обычной крестообразной отвертки и снимите старую плиту-вкладыш (14).
- Вставьте новую плиту-вкладыш и снова туго затяните винты (54).