# البيانات الفنية

منشار الألواح العامل بمركم |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18
عدد اللفات اللاحمليA) | دقيقة-1 | 5000 | 5000
طراز الليزر | نانومتر | ‎650 | ‎650
| مللي واط | < 1‏ | < 1‏
فئة الليزر |  | 2 | 2
الوزنB) | كجم | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎
مقاسات شفرات المنشار الملائمة
قطر شفرة المنشار D | مم | 216 | 216
سمك الشفرة | مم | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
قطر الثقب d | مم | 30 | 25,4

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

مقاسات قطعة الشغل المسموح بها (الحد الأقصى/الحد الأدنى): انظر مقاسات قطعة الشغل المسموح بها

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.