# 准备工作

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。
检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。

博世的客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

##

如果工件又长又重，必须在它悬空的末端放上衬垫或做好支撑。

借助锯台延长件(23)可以向左右加长锯台。

- 松开夹紧螺栓(22)。
- 向外拉动锯台延长件(23)，直至达到所需的长度。
- 重新拧紧夹紧螺栓(22)，从而固定锯台加长件。

工件座(24)的灵活插拔系统可实现各种加长或加宽型号。

- 您可以按需将工件座(24)插入电动工具上的定位座(47)或第二个工件座的定位座(48)。

- 切勿用工件座携带电动工具。
  运输电动工具时只能使用运输装置。

##

锯切水平和/或垂直斜切角度时，必须根据切割方向向外拉动或完全取下左右侧的活动式挡轨(26)。

垂直斜切角度 | 水平斜切角度 |
--- | --- | ---
0度 – 22.5度 （左侧/右侧） | > 0度 | 松开左侧/右侧锁定螺栓(44)。 向外完全拉出左侧/右侧活动式挡轨(26)。
22.5度−47度 （左侧/右侧） | ≤ 48度 （左侧/右侧） | 松开左侧/右侧锁定螺栓(44)。 向外完全拉出左侧/右侧活动式挡轨(26)。 向上提起活动式挡轨。

##

为了确保最佳工作安全性，务必固定好工件。
不要加工太小而无法固定的工件。

- 把工件紧紧地顶在挡轨(26)和(25)上。
- 将随附的螺旋夹钳(41)插到规定的孔(42)中。
- 根据工件高度调整螺旋夹钳的螺杆(40)。
- 拧紧螺杆(40)，从而固定住工件。