# Työn valmistelu

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytyy tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi.
Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyökalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä tehtävät nopeasti ja luotettavasti.

##

Pitkät ja painavat työkappaleet tulee tukea vapaasta päästään.

Sahapöytää voi pidentää vasemmalle ja oikealle puolelle sahapöydän pidennysosien (23) avulla.

- Avaa kiristysruuvi (22).
- Vedä sahapöydän pidennysosaa (23) tarvittavan pituuden verran ulospäin.
- Lukitse sahapöydän pidennysosa paikalleen kiristysruuvilla (22).

Työkappaletukien (24) joustavakäyttöinen asennusjärjestelmä mahdollistaa erilaisia pidennys- ja levennysvaihtoehtoja.

- Työnnä sahan käyttötarpeen mukaan työkappaletuki (24) sähkötyökalussa oleviin pidikkeisiin (47) tai toisen työkappaletuen pidikkeisiin (48).

- Älä missään tapauksessa kanna sähkötyökalua työkappaletukien varassa.
  Käytä sähkötyökalun kuljetukseen vain kuljetusvarusteita.

##

Vaaka- ja/tai pystysuuntaisten jiirikulmien sahaustöissä sahaussuunnasta riippuen vasen tai oikea säädettävä ohjainkisko (26) täytyy vetää ulospäin tai irrottaa kokonaan.

Pystysuuntainen jiirikulma | Vaakasuuntainen jiirikulma |
--- | --- | ---
0–22,5° (vasen/oikea) | > 0° | Avaa vasen/oikea lukitusruuvi (44). Vedä vasen/oikea säädettävä ohjainkisko (26) uloimpaan ääriasentoon.
22,5−47° (vasen/oikea) | ≤ 48° (oikea/vasen) | Avaa vasen/oikea lukitusruuvi (44). Vedä vasen/oikea säädettävä ohjainkisko (26) uloimpaan ääriasentoon. Nosta säädettävä ohjainkisko yläkautta pois paikaltaan.

##

Optimaalisen työturvallisuuden takaamiseksi työkappale pitää aina kiinnittää paikalleen.
Älä työstä työkappaleita, jotka ovat liian pieniä kiinnitettäviksi.

- Paina työkappaletta ohjainkiskoja (26) ja (25) vasten.
- Asenna mukana toimitettu ruuvipuristin (41) valitsemaasi reikään (42).
- Säädä ruuvipuristimen kierretanko (40) työkappaleen korkeuden mukaan.
- Lukitse työkappale kiristämällä kierretankoa (40).