# Tehnički podaci

Akumulatorska preklopna pila |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 5000 | 5000
Tip lasera | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Klasa lasera |  | 2 | 2
TežinaB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimenzije za prikladne listove pile
Promjer lista pile D | mm | 216 | 216
Debljina osnovnog lista | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Promjer provrta d | mm | 30 | 25,4

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Dopuštene dimenzije izradaka (maksimalne/minimalne): vidi Dopuštene dimenzije izradaka

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.