# Technische Daten

Akku-Paneelsäge |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Nennspannung | V= | 18 | 18
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 5000 | 5000
Lasertyp | nm | 650 | 650
| mW | <1 | <1
Laserklasse |  | 2 | 2
GewichtB) | kg | 16,4−17,4 | 16,4−17,4
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Maße für geeignete Sägeblätter
Sägeblattdurchmesser D | mm | 216 | 216
Stammblattdicke | mm | 1,2−1,8 | 1,2−1,8
Bohrungsdurchmesser d | mm | 30 | 25,4

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Zulässige Werkstückmaße (maximal/minimal): siehe Zulässige Werkstückmaße

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.