# Töötamine

- Võtke aku enne kõiki töid elektrilise tööriista juures (ny hooldus, tööriistavahetus jms) elektrilisest tööriistast välja. Sisse-/väljalüliti juhusliku rakendamise korral on vigastumisoht.

Transpordikaitse
Ettevalmistus tööks
Horisontaalse kaldenurga seadmine
Vertikaalse kaldenurga seadmine
Kasutuselevõtt
Saagimine
Tööjuhised
Laseri justeerimine
Põhiseadete kontrollimine ja seadmine
Elektrilise tööriista transport