# Rad

- Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.) aku-bate‌riju treba izvaditi iz električnog alata. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

Transportni osigurač
Priprema za rad
Namještanje horizontalnog kuta kosog rezanja
Namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja
Puštanje u rad
Piljenje
Upute za rad
Namještanje lasera
Provjera i namještanje osnovnih postavki
Transport električnog alata