# Технические данные

Аккумуляторная панельная пила |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18
Число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 5000 | 5000
Тип лазера | нм | 650 | 650
| мВт | < 1 | < 1
Класс лазера |  | 2 | 2
МассаB) | кг | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Размеры подходящих пильных дисков
Диаметр пильного диска D | мм | 216 | 216
Толщина несущего диска | мм | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Диаметр отверстия d | мм | 30 | 25,4

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Допустимые размеры заготовки (максимальные/минимальные): см. Допустимые размеры заготовки

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.