# Tehniskie dati

Akumulatora paneļzāģi |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min–1 | 5000 | 5000
Lāzera veids | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Lāzera klase |  | 2 | 2
SvarsB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāC) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Piemērotu zāģa asmeņu izmēri
Zāģa asmens diametrs D | mm | 216 | 216
Pamatnes plāksnes biezums | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Urbuma diametrsd | mm | 30 | 25,4

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Pieļaujamie apstrādājamā priekšmeta izmēri (maksimālais/minimālais): skatīt Pieļaujamie apstrādājamā priekšmeta izmēri

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.